Det finnes mange typer RJ kabel (Registered Jack)

RJ11, RJ14, og RJ25 er to og tre leder plugger for telefon

RJ45 er for internett/bredbånd

Kryssing av kabler:

Mellom en pc og nettverks utstyr har nettverksutstyret omvente innganger/utganger

Derfor slipper man å bruke krysset kabel.

Er det mellom to PC-er eller nettverks. vil tx tx kobles sammen og du vil ikke kunne få kontakt.   

PC – Nettverks.
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Alt nettverks utstyr har en inngang og en utgang 

Man vil ikke oppnå kontakt mellon to like 

For eksempel mellom tx og tx

Kategorier :

Man har to kategorier RJ45  

Kategori 5 er for 100 Mhz 
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Kategori 6 er for 250 Mhz

Oversikt med alle RJ typene
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http://www.accesscomms.com.au/reference/RJreference.htm
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