For beregning av Ik,min.  Regner med oppgitte verdier i grunnmurskap

Finner total resistans:

Stikkledning:    
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       Se tabell 5.6a side 139 i montørhåndboka

Inntakskabel:    
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Rfase· l (der l er kabelens lengde i meter)

Kurskabel:        
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· Krav
I5 < Ik,min  (I5 finnes i montørhåndboka tabell 5.4a side 105)

· Eller 
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= antall ganger merkestrømmen (læreboka side 101)
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