HP ProCurve Switch 408 8P 10/100, Livstidsgaranti!

	
	Vår pris: kr 480,-
Øverst i skjemaet
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Nederst i skjemaet

Lagerstatus: 100+ på lager. 

Varenummer: 123148
Vekt m/emballasje: 1.58 kg
Produsentens varenummer: J4097B#ABB
Se andre produkter fra HP 


	


	 


	Produktinformasjon


	
	Produktbeskrivelse
HP ProCurve Switch 408 - switch - 8 porter

Enhetstype
Switch

Dimensjoner (BxDxH)
19.9 cm x 12.1 cm x 4 cm

Vekt
0.7 kg

Lokalisering
Engelsk / Europa

RAM
512 kB

Portantall
8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Dataoverføringshastighet
100 Mbps

Datakjedeprotokoll
Ethernet, Fast Ethernet

Kommunikasjonsmodus
Halv dupleks, full dupleks

Egenskaper
Flytkontroll, full dupleks-funksjon, opplink, Lag 2-svitsjing, automatisk gjenkjenning per enhet

Tilpassede standarder
IEEE 802.3, IEEE 802.3U

Strømforsyning
AC 200/240 V ± 10% ( 50/60 Hz )

Fabrikantgaranti
Livstidsgaranti


	
	


	Spesifikasjoner

	<< Skjul ekstra produktinformasjon


	
	Generelt
Enhetstype
Switch

Bredde
19.9 cm

Dybde
12.1 cm

Høyde
4 cm

Vekt
0.7 kg

Innbyggingsfarge
Hvit

Lokalisering
Engelsk / Europa

Minne
RAM
512 kB

Nettverkstilknytning
Portantall
8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Dataoverføringshastighet
100 Mbps

Datakjedeprotokoll
Ethernet, Fast Ethernet

Overføringsteknologi
Kabel

Kommunikasjonsmodus
Halv dupleks, full dupleks

Svitsjeprotokoll
Ethernet

Statusindikatorer
Port status, linjeaktivitet

Egenskaper
Flytkontroll, full dupleks-funksjon, opplink, Lag 2-svitsjing, automatisk gjenkjenning per enhet

Tilpassede standarder
IEEE 802.3, IEEE 802.3U

Ekspansjon / Tilkoplinger
Grensesnitt
8 x nettverksnode - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - 8

Diverse
Monteringssett
Inkludert

Rack-monteringssett
Ikke tilgjengelig

Strømforsyning
Strøminnretning
Strømadapter - ekstern

Påkrevd nettspenning
AC 200/240 V ± 10% ( 50/60 Hz )

Strømforbruk ved drift
15 watt

Tilpassede standarder
UL

Fabrikantgaranti
Service og støtte
Livstidsgaranti

Service- og støttedetaljer
Begrenset garanti - bytte - levetid - innbringing

Miljøparametere
Min. driftstemperatur
0 °C

Maks. Driftstemperatur
55 °C

Fuktighetsområde i bruk
15 - 95%
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