
Fagprøve Elektrikerfaget
Røranlegg, montering, inntak, sikringsskap




[Skriv inn firmanavn]
[Skriv inn navnet på forfatteren]



Beskrivelse av jobben:
Jobben går ut på og legge nytt el.anlegg i et utbygg i funkis-stil. Der går det blant annet på og sette opp nytt sikringsskap, legge opp strøm i hele utbygget, legge inn tele/data, og montere.

Anleggsadresse:


Risikovurdering/HMS vurdering:
-Spiker som ligger strødd rundt. Tiltak er og alltid å bruke vernesko.
-Det er høyt tak i bolig, så stillas er bygget av snekker. Viktig da å se til at det er trygt og gå på og at det er gjerde rundt hele.
-Det er glava isolasjon i vegger og tak, det er da anbefalt og bruke verneutstyr som vernebriller, støvmaske og drakt, det er opptil hver enkelt om de vil bruke det.
-Feil bruk av verktøy. Hvis man ikke er kjent med verktøyet, kan man be om og få opplæring av dette før bruk. F.eks. spikerpistol til og sette opp lekter, “klamp”, elektrisk drill til og bore hull, Kapp og gjærsag til og kappe lekter.


Materialliste:
-Prefix PN 3G2,5
-Prefix PN 4G2,5
-Prefix PN 3G4
-K-rør 16
-PLS 2x1,5
-Tvillingledning 2x1,5
-ELKO S57/100 1,5BOKS Stender, Liggende
-ELKO 4 Løps Dobbel Boks m/Stenderfeste
-ELKO 8 Løps m/Stenderfeste
-ELKO Takboks 32mm 8-Løps
-Multibox Spottkasse
-K-rørfeste TED-KR
-TC 14-20
-Boligskap m/sløyfe,3rad 69MODUL.
-Skapmuffe 16mm
-Skapmuffe 50mm
-Skapmuffe Combi 5x16mm
-Skjøtemuffe 16mm

-ELKO plus dobbel stikk innf m/j
-ABB dobbel stikk m/j innf
-SCHNEIDER komfyrstikk påvegg 25/2+J
-ABB Dimmer el.trafo 6513 420W
-ELKO Brytere
-ELKO Ramme 2 hull.
-ELKO Ramme 3 hull.
-ELKO Ramme 4 hull.
-ELKO Ramme 5 hull.
-L339
-HelaCon innstikklemme
-Jupiter 12V/35W IP44 spotter.
-Junistar  12V/20W spotter.
-Trafo 35-105VA 230V/12V.
-Trafo 20-60VA 230/12V.
-Ringeklokke m/innebygget trafo.
-Ringeknapp
-JFA 2MOD. 16A/C-2P 30MA A-KL
-JFA 2MOD. 20A/C-2P 30MA A-KL
-OVERG.KL.AL/CU 16-50/RK16/SORT


Verktøyliste:
-Hitachi Strømdrill
-Makita Batteridrill
-Fein kutter
-Avbiter
-Spisstang
-Hodelykt
-Kabelsaks
-Kabelkutter
-Kniv
-Wirsbo Rørtang
-Skrujern
-Spenningstester
-Bor
-Kabelavrullingsstativ
-Krysslaser
-Vater
-
