HVORDAN LAGE STANDARD OG KRYSSET TP KABEL

PS. Noen vegguttakk er ferdig numererte fra 1 til 8 eller ferdig farvekodet, men enkelte vegguttak er numrene 1,2,3,7,8,4,5,6 du skal da ignorere disse og heller følge standard (veggutakene dette gjelder er de Telenor leverer) 
 
Standard Cat5
Standard Cat5 ledning med RJ-45 plugg er det man normalt bruket som nettverk kabel.
Her ser du koblingsskjema over Cat5 kabel og veggutak. (Standard Cat5 er like i begge ender av kabelen)
 
Krysset Cat5 kabel
I en krysset Cat5 kabel er oppsettet litt forskjellig. du vil se at i den ene enden av kabelen er oppsettet som en vanlig standard Cat5, men i andre enden av kabelen er oppsettet litt forskjellig. (det er her kabelen krysses. kabel 3 og 6 går til 1 og 2 mens kabel 1 og 2 går til 3 og 6)