************************************************************
************************************************************
Ce document décrit la procédure pour supprimer manuellement
le pilote de Technologie de stockage Intel(R) Rapid 
entreprise et reconfigurer le système afin d'utiliser le 
pilote natif du système d'exploitation pour gérer les 
contrôleurs de stockage.

Pour effectuer cette procédure, commencez par imprimer ce 
document à titre de référence. Ensuite, exécutez l'étape 1 
pour déterminer le mode du contrôleur SATA. 
Exécutez l'étape 2A ou 2B en fonction du mode déterminé au 
cours de l'étape 1.

AVERTISSEMENT : La reconfiguration du système peut 
entraîner une perte de données sur l'un ou l'autre des 
volumes RAID utilisés actuellement par le système. Pour 
supprimer le pilote de Technologie de stockage Intel(R) 
Rapid entreprise du disque de démarrage ou du volume RAID 
amorçable, vous devrez probablement réinstaller le système 
d'exploitation. Pour conserver l'intégrité des données, 
sauvegardez toutes les données avant de continuer. 

************************************************************
* Étape 1 : Détermination du mode exécuté par le système
************************************************************

Les étapes pour supprimer ce logiciel varient selon si le
système fonctionne en mode RAID ou AHCI.

Déterminez le mode du système en identifiant comment le
contrôleur SATA est présenté dans le Gestionnaire de
périphériques. Pour ce faire, procédez comme suit :

1.  Sous le menu Démarrer, sélectionnez 
    le Panneau de configuration.

Sous Microsoft Windows* XP :

2.  Faites un double clic sur « Système » 
    dans l'affichage classique.

3.  Sélectionnez l'onglet « Matériel ». 

4.  Sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ».

5.  Dans le Gestionnaire de périphériques, recherchez une
    entrée intitulée Contrôleurs SCSI et RAID (« SCSI 
    and RAID Controllers »). Si cette entrée est présente, 
    développez-la et recherchez l'un des contrôleurs 
    ci-dessous. 
    Si cette entrée n'existe pas, passez à l'étape 6 : 

Sous Microsoft Windows* Vista ou 
les systèmes d'exploitation ultérieurs :

2.  Faites un double clic sur « Système » dans l'affichage 
    classique. (Pour Microsoft Windows* 7 ou autres 
    systèmes d'exploitation ultérieurs, vous devrez 
    peut-être d'abord sélectionner Petites icônes ou 
    Grandes icônes dans le menu Afficher par dans le coin 
    supérieur droit de la fenêtre.)

3.  Sélectionnez « Gestionnaire de périphériques » 
    dans le panneau de gauche. 

4.  Dans le Gestionnaire de périphériques, recherchez une 
    entrée intitulée Contrôleurs de stockage 
    (« Storage Controllers »). 
    Si cette entrée est présente, développez-la et 
    recherchez l'un des contrôleurs ci-dessous. 
    Si cette entrée n'existe pas, passez à l'étape 6 : 

    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode) 
      Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un 
      système C600 series chipset (Mode SATA) système SAS 
      fonctionnant en mode RAID. 
      Passez à l'étape 2A ci-dessous.

    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un 
      système C600 series chipset système SAS fonctionnant 
      en mode RAID. 
      Passez à l'étape 2A ci-dessous.

    - « Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller » 
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un 
      système C600 series chipset système SATA fonctionnant 
      en mode RAID. 
      Passez à l'étape 2A ci-dessous.
 
    - Si aucun des contrôleurs ci-dessus n’est affiché, le 
      système ne fonctionne pas en mode RAID. 
      Passez à l'étape 6 ci-dessous.

6.  Dans le Gestionnaire de périphériques, recherchez une 
    entrée intitulée Contrôleurs IDE ATA/ATAPI (« IDE 
    ATA/ATAPI controllers »).
    Si cette entrée est présente, développez-la et 
    recherchez un des contrôleurs suivants :

    - « Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller » 
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un 
      système C600 series chipset système SATA fonctionnant 
      en mode AHCI. 
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - Si aucun des contrôleurs ci-dessus n’est affiché, 
      le système ne fonctionne pas en mode AHCI. Aucun 
      autre mode n'est pris en charge par le logiciel 
      Technologie de stockage Intel(R) Rapid entreprise. 
      Passez à l'étape 7 ci-dessous.

7.  Il ne semble pas que votre système fonctionne en mode 
    RAID ou AHCI. Si vous pensez que votre système 
    fonctionne en mode RAID ou AHCI mais que vous ne voyez 
    aucun des contrôleurs énumérés ci-dessus, contactez 
    le fabricant ou le lieu d’achat de votre système pour 
    obtenir de l’aide.
    Vous ne pouvez passer à l'étape 2 tant que le mode de 
    votre système n'aura pas été déterminé. 


************************************************************
* Étape 2A : Système en mode RAID
************************************************************

La procédure suivante peut être effectuée sur un système 
fonctionnant en mode RAID uniquement. N'effectuez pas cette 
procédure à moins d'avoir réalisé les opérations de 
l'étape 1 ci-dessus pour confirmer le fonctionnement du 
système en mode RAID. Avant de continuer, lisez 
attentivement les avertissements ci-dessous.

AVERTISSEMENTS :
a. Si un volume RAID 0 est supprimé, toutes les données 
   situées sur ce volume seront supprimées définitivement. 
   Sauvegardez toutes les données essentielles avant de 
   continuer. 

b. Si des fichiers du système sont situés sur un disque ou 
   volume connecté au contrôleur RAID, ces fichiers seront 
   supprimés et le système d'exploitation devra être 
   réinstallé.


1.  Assurez-vous d’avoir lu et de bien comprendre les 
    avertissements ci-dessus.

2.  Redémarrez le système.

3.  Accédez à l'interface utilisateur à prédémarrage 
    visible et passez à l'étape 4 ci-dessous. Si 
    l'interface utilisateur à prédémarrage n'est pas 
    visible, ignorez l'étape 4 et passez directement à 
    l'étape 5.     

4.  Effectuez cette procédure si la ROM optionnelle est 
    installée :

    4a. Accédez à l’utilitaire de configuration de 
        la ROM optionnelle en appuyant sur Ctrl-i au moment 
        opportun lors du démarrage du système.
    4b. Dans le programme de configuration, sélectionnez 
        l'option de menu 2 pour entrer dans le menu 
        « Delete RAID Volume » (Supprimer un volume RAID).
    4c. Sélectionnez le volume à supprimer en utilisant les 
        flèches haut et bas.
    4d. Appuyez sur la touche « Suppr » pour supprimer le 
        volume sélectionné, puis sur la touche « Y » (Oui) 
        pour confirmer la suppression. Répétez cette 
        opération autant de fois que nécessaire pour 
        supprimer tous les volumes existants. 
    4e. Fermez le programme de configuration.
    4f. Accédez à l’utilitaire de configuration du BIOS
        (habituellement en appuyant sur une touche telle 
        que « F2 » ou « Suppr » lors du démarrage du 
        système).
    4g. Modifiez la configuration IDE du contrôleur 
        Serial ATA de « RAID » à « IDE ».
    4h. Enregistrez les modifications et fermez le 
        programme de configuration du BIOS.

5.  Effectuez cette procédure si la ROM optionnelle 
    n'est pas installée :

    5a. Accédez à l’utilitaire de configuration du BIOS 
        (habituellement en appuyant sur une touche telle 
        que « F2 » ou « Suppr » lors du démarrage du 
        système).
    5b. Modifiez la configuration IDE du contrôleur Serial 
        ATA de « RAID » à « IDE ».
    5c. Enregistrez les modifications et fermez le 
        programme de configuration du BIOS.

6.  Redémarrez le système.



************************************************************
* Étape 2B : Système en mode AHCI
************************************************************

La procédure suivante peut être effectuée sur un système 
fonctionnant en mode AHCI uniquement. N'effectuez pas cette 
procédure à moins d'avoir réalisé les opérations de 
l'étape 1 ci-dessus pour confirmer le fonctionnement du 
système en mode RAID. Il est recommandé de sauvegarder 
toutes les données essentielles avant de continuer. 

1.  Redémarrez le système.

2.  Accédez à l’utilitaire de configuration du BIOS 
    (habituellement en appuyant sur une touche telle que 
    « F2 » ou « Suppr » lors du démarrage du système). 

3.  Modifiez la configuration IDE du contrôleur Serial ATA 
    de « AHCI » à « IDE ».

4.  Enregistrez les modifications et fermez le programme de 
    configuration du BIOS.

5.  Redémarrez le système. Le système d'exploitation 
    devrait démarrer comme avant.


Remarque : si vous éprouvez des difficultés à apporter ces 
modifications au système BIOS, contactez le fabricant de 
la carte mère ou le lieu d’achat pour obtenir de l'aide. 


************************************************************
* AVERTISSEMENT
************************************************************

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT CONCERNENT LES 
PRODUITS INTEL. CE DOCUMENT N'ACCORDE AUCUNE LICENCE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR PRÉCLUSION OU AUTRE, À DES 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. À L'EXCEPTION DES 
AUTORISATIONS ACCORDÉES SELON LES TERMES ET CONDITIONS 
D'INTEL POUR DES PRODUITS PARTICULIERS, INTEL DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ ET GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE LIÉE À LA 
VENTE ET/OU À L'UTILISATION DES PRODUITS INTEL Y COMPRIS 
LES OBLIGATIONS OU LES GARANTIES ASSOCIÉES À L'ADAPTATION 
À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, LA COMMERCIALISATION OU LA 
CONTREFAÇON DE BREVET, DE COPYRIGHT OU D'AUTRES DROITS DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

SAUF ACCORD ÉCRIT D'INTEL, LES PRODUITS INTEL NE SONT PAS 
CONÇUS NI PRÉVUS POUR DES APPLICATIONS DANS LESQUELLES UNE 
DÉFAILLANCE DU PRODUIT INTEL POURRAIT CRÉER UN SITUATION 
POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT.

Intel se réserve le droit de modifier les spécifications et 
descriptions de produit à tout moment et sans préavis. Les 
concepteurs ne doivent pas s'appuyer sur des 
caractéristiques de fonctionnalités ou leur absence, ou 
sur des instructions marquées « réservé » ou « non défini ». 
Intel les réserve pour une définition à venir et n'assume 
aucune responsabilité pour les conflits ou incompatibilités 
survenant après que des modifications leur seront apportées 
à l'avenir. Les informations contenues dans la présente 
sont sujettes à modifications sans préavis. Ne finalisez 
pas un design sans ces informations.

Les produits décrits dans ce document peuvent contenir des 
défauts ou erreurs ; dans ce cas, le produit n'est pas 
conforme aux spécifications publiées. Une description des 
erreurs et défauts est disponible sur demande.

Contactez le bureau de vente Intel local ou votre 
distributeur pour obtenir les dernières spécifications et 
avant de passer votre commande de produit.

Des copies des documents qui possèdent un numéro de 
commande et sont référencés dans ce document, ou d'autres 
documents Intel, peuvent être obtenues en contactant votre 
vendeur ou distributeur, ou en visitant : 
http://www.intel.com/design/literature.htm 

Intel(R) est une marque de commerce d'Intel Corporation 
aux États-Unis et dans d'autres pays.

* D'autres noms et marques peuvent être revendiquées 
  en tant que propriété de tiers.


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Tous droits 
réservés.
