************************************************************
************************************************************
Ce document décrit la procédure pour supprimer manuellement
le pilote Technologie de stockage Intel(R) Rapid et 
reconfigurer le système afin d'utiliser le pilote natif 
du système d'exploitation pour gérer les contrôleurs de 
stockage.

Pour effectuer cette procédure, commencez par imprimer ce
document à titre de référence. Ensuite, exécutez l'étape 1
pour déterminer le mode du contrôleur SATA. 
Exécutez l'étape 2A ou 2B en fonction du mode déterminé au
cours de l'étape 1.

AVERTISSEMENT : La reconfiguration du système peut entraîner
une perte de données sur l'un ou l'autre des volumes RAID
utilisés actuellement par le système. Pour supprimer le
pilote Technologie de stockage Intel(R) Rapid du disque de 
démarrage ou du volume RAID amorçable, vous devrez 
probablement réinstaller le système d'exploitation. Pour 
conserver l'intégrité des données, sauvegardez toutes les 
données avant de continuer. 

************************************************************
* Étape 1 : Détermination du mode exécuté par le système
************************************************************

Les étapes pour supprimer ce logiciel varient selon que le
système fonctionne en mode RAID ou AHCI.

Déterminez le mode du système en identifiant comment le
contrôleur SATA est présenté dans le Gestionnaire de
périphériques. Pour ce faire, procédez comme suit :

1.  Sous le menu Démarrer, sélectionnez 
    le Panneau de configuration.

Sous Microsoft Windows* XP :

2.  Faites un double clic sur "Système" 
    dans l'affichage classique.

3.  Sélectionnez l'onglet "Matériel". 

4.  Sélectionnez "Gestionnaire de périphériques".

5.  Dans le Gestionnaire de périphériques, recherchez une
    entrée intitulée Contrôleurs SCSI et RAID (SCSI and RAID 
    Controllers). Si cette entrée est présente, développez-la et
    recherchez l'un des contrôleurs ci-dessous. 
    Si cette entrée n'existe pas, passez à l'étape 6 :

Sous Microsoft Windows* Vista ou 
les systèmes d'exploitation ultérieurs :

2.  Faites un double clic sur "Système" dans l'affichage classique 
    (ou l'affichage aux icônes petits ou grands dans Windows 7*).

3.  Sélectionnez "Gestionnaire de périphériques" 
    dans le panneau de gauche. 

4.  Dans le Gestionnaire de périphériques, recherchez une
    entrée intitulée Contrôleurs de stockage (Storage Controllers). 
    Si cette entrée est présente, développez-la et
    recherchez l'un des contrôleurs ci-dessous. 
    Si cette entrée n'existe pas, passez à l'étape 6 :

    - "Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH7R/DH fonctionnant en mode RAID. Passez à
      l'étape 2A ci-dessous.

    - "Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH7MDH fonctionnant en mode RAID. Passez à
      l'étape 2A ci-dessous.

    - "Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système chipset Intel(r) Express pour PC de bureau/stations de travail/serveurs 
      fonctionnant en mode RAID.
      Passez à l'étape 2A ci-dessous.

    - "Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système chipset Intel(r) Express pour PC portables fonctionnant en mode RAID. 
      Passez àl'étape 2A ci-dessous.
   
    - Si aucun des contrôleurs ci-dessus n'est affiché, le
      système ne fonctionne pas en mode RAID. Passez à
      l'étape 6 ci-dessous.

6.  Dans le Gestionnaire de périphériques, recherchez une
    entrée intitulée Contrôleurs IDE ATA/ATAPI (IDE ATA/ATAPI 
    controllers).
    Si cette entrée est présente, développez-la et
    recherchez un des contrôleurs suivants :

    - "Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système EP80579 fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH7R/DH fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH7M/MDH fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH9R/DO/DH fonctionnant en mode AHCI. 
      Passez àl'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH10R fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH9M-E/M fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH10D/DO fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système 4 ports de série 5 fonctionnant en mode AHCI. 
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système 6 ports de série 5 fonctionnant en mode AHCI. 
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système de série 5 / série 3400 fonctionnant en mode AHCI. 
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - "Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système chipset Intel(r) Express pour PC de bureau/stations de travail/serveurs
      fonctionnant en mode AHCI. 
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.
      
    - "Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller"
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système chipset Intel(r) Express pour PC portables fonctionnant en mode AHCI. 
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - Si aucun des contrôleurs ci-dessus n'est affiché,
      le système ne fonctionne pas en mode AHCI. Aucun autre
      mode n'est pris en charge par le logiciel 
      Technologie de stockage Intel(R) Rapid. 
      Passez à l'étape 7 ci-dessous.

7.  Il ne semble pas que votre système fonctionne en mode
    RAID ou AHCI. Si vous pensez que votre système
    fonctionne en mode RAID ou AHCI mais que vous ne voyez
    aucun des contrôleurs énumérés ci-dessus, contactez
    le fabricant ou le lieu d'achat de votre système pour
    obtenir de l'aide.
    Vous ne pouvez passer à l'étape 2 tant que le mode de
    votre système n'aura pas été déterminé.



************************************************************
* Étape 2A : Système en mode RAID
************************************************************

La procédure suivante peut être effectuée sur un système
fonctionnant en mode RAID uniquement. N'effectuez pas cette
procédure à moins d'avoir réalisé les opérations de
l'étape 1 ci-dessus pour confirmer le fonctionnement du
système en mode RAID. Avant de continuer, lisez
attentivement les avertissements ci-dessous.

AVERTISSEMENTS :
a. Si un volume RAID 0 est supprimé, toutes les données
   situées sur ce volume seront supprimées définitivement. 
   Sauvegardez toutes les données critiques avant de continuer. 

b. Si des fichiers du système sont situés sur un disque ou 
   volume connecté au contrôleur RAID, ces fichiers seront 
   supprimés et le système d'exploitation devra être réinstallé.


1.  Assurez-vous d'avoir lu et de bien comprendre les
    avertissements ci-dessus.

2.  Redémarrez le système.

3.  Déterminez si un écran de démarrage intitulé 
    "Technologie de stockage Intel(R) Rapid - Option ROM" 
    apparaît au démarrage du système. Si tel est le cas, passez 
    à l'étape 4 ci-dessous. Dans le cas contraire, 
    ignorez l'étape 4 et passez directement à l'étape 5.     

4.  Effectuez cette procédure si l'option ROM est installée :

    4a. Accédez à l'utilitaire de configuration de
        l'option ROM en appuyant sur Ctrl-i au moment opportun
        lors du démarrage du système.
    4b. Dans le programme de configuration, sélectionnez
        l'option de menu 2 pour entrer dans le menu 
        "Delete RAID Volume" (Supprimer un volume RAID).
    4c. Sélectionnez le volume à supprimer en utilisant les
        flèches haut et bas.
    4d. Appuyez sur la touche "Suppr" pour supprimer le
        volume sélectionné, puis sur la touche "Y" (Oui) pour
        confirmer la suppression. Répétez cette opération
        autant de fois que nécessaire pour supprimer tous
        les volumes existants. 
    4e. Fermez le programme de configuration.
    4f. Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS
        (habituellement en appuyant sur une touche telle que
        "F2" ou "Suppr" lors du démarrage du système).
    4g. Modifiez la configuration IDE du contrôleur
        Serial ATA de "RAID" à "IDE".
    4h. Enregistrez les modifications et fermez le programme
        de configuration du BIOS.

5.  Effectuez cette procédure si l'option ROM
    n'est pas installée :

    5a. Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS
        (habituellement en appuyant sur une touche telle que
        "F2" ou "Suppr" lors du démarrage du système).
    5b. Modifiez la configuration IDE du contrôleur Serial
        ATA de "RAID" à "IDE".
    5c. Enregistrez les modifications et fermez le programme
        de configuration du BIOS.

6.  Redémarrez le système.



************************************************************
* Étape 2B : Système en mode AHCI
************************************************************

La procédure suivante peut être effectuée sur un système
fonctionnant en mode AHCI uniquement. N'effectuez pas cette
procédure à moins d'avoir réalisé les opérations de
l'étape 1 ci-dessus pour confirmer le fonctionnement du
système en mode RAID. Il est recommandé de sauvegarder
toutes les données importantes avant de continuer. 

1.  Redémarrez le système.

2.  Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS
    (habituellement en appuyant sur une touche telle que
    "F2" ou "Suppr" lors du démarrage du système). 

3.  Modifiez la configuration IDE du contrôleur Serial ATA
    de "AHCI" à "IDE".

4.  Enregistrez les modifications et fermez le programme de
    configuration du BIOS.

5.  Redémarrez le système. Le système d'exploitation devrait
    démarrer comme avant.


Remarque : si vous éprouvez des difficultés à apporter ces
modifications au BIOS système, contactez le fabricant de
la carte mère ou le lieu d'achat pour obtenir de l'aide.


************************************************************
* AVERTISSEMENT
************************************************************

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT CONCERNENT LES PRODUITS INTEL.
CE DOCUMENT N'ACCORDE AUCUNE LICENCE, EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR PRÉCLUSION OU AUTRE, 
À DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. À L'EXCEPTION DES AUTORISATIONS
ACCORDÉES SELON LES TERMES ET CONDITIONS D'INTEL POUR DES PRODUITS PARTICULIERS, INTEL 
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ET GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE LIÉE 
À LA VENTE ET/OU À L'UTILISATION DES PRODUITS INTEL Y COMPRIS LES OBLIGATIONS 
OU LES GARANTIES ASSOCIÉES À L'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, 
LA COMMERCIALISATION OU LA CONTREFAÇON DE BREVET, DE COPYRIGHT OU D'AUTRES 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

SAUF ACCORD ÉCRIT D'INTEL, LES PRODUITS INTEL NE SONT PAS 
CONÇUS NI PRÉVUS POUR DES APPLICATIONS DANS LESQUELLES UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT INTEL
POURRAIT CRÉER UN SITUATION POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT.

Intel se réserve le droit de modifier les spécifications et descriptions de produit à tout 
moment et sans préavis. Les concepteurs ne doivent pas s'appuyer sur des caractéristiques 
de fonctionnalités ou leur absence, ou sur des instructions marquées " réservé " ou " non défini ". 
Intel les réserve pour une définition à venir et n'assume
aucune responsabilité pour les conflits ou incompatibilités survenant après 
que des modifications leur seront apportées à l'avenir. Les informations contenues dans la présente 
sont sujettes à modifications sans préavis. Ne finalisez pas un design sans ces informations.

Les produits décrits dans ce document peuvent contenir des défauts 
ou erreurs ; dans ce cas, le produit n'est pas conforme aux 
spécifications publiées. Une description des erreurs et défauts est disponible sur 
demande.

Contactez le bureau de vente Intel local ou votre distributeur pour obtenir
les dernières spécifications et avant de passer votre commande de produit.

Des copies des documents qui possèdent un numéro de commande et sont référencés dans ce 
document, ou d'autres documents Intel, peuvent être obtenues en contactant 
votre vendeur ou distributeur, ou en visitant : http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) est une marque de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

* D'autres noms et marques peuvent être revendiquées en tant que propriété de tiers.


Copyright (c) 2001-2011, Intel Corporation. Tous droits réservés.