************************************************************
************************************************************
Dette dokumentet angir prosedyrene for manuell fjerning av
Intel(R) Rapid lagringsteknologi enterprise-driverprogramvaren 
og rekonfigurering av systemet for å bruke den innebygde
operativsystemdriveren for å styre lagringskontrollene.

For å gjennomføre denne prosedyren bør du først skrive ut
dette dokumentet og bruke det som referanse. Deretter 
gjennomføres Del 1 for å bestemme SATA-kontrollermodus. 
Avhengig av modusen som bestemmes i Del 1, gjennomføres 
enten Del 2A eller 2B.

ADVARSEL! Rekonfigurering av systemet kan føre til datatap 
på RAID-volum som nå brukes av systemet. Fjerning av 
Intel Rapid lagringsteknologi enterprise-driveren fra 
oppstartsdisken eller RAID-volum som kan bootes, krever 
muligens reinstallering av operativsystemet. For å bevare 
dataintegriteten må du sikkerhetskopiere alle dataene før 
du går videre.

************************************************************
* Del 1: Bestemme systemmodus
************************************************************

Trinnene for å fjerne denne programvaren er forskjellige 
avhengig av om systemet kjører i RAID- eller AHCI-modus.

Bestem systemmodusen ved å identifisere hvordan SATA-
kontrolleren vises i Enhetsbehandleren ved å gjennomføre de 
følgende trinnene nedenfor:

1.  Velg Kontrollpanel på Startmenyen.

For Microsoft Windows XP*:

2.  Dobbeltklikke "System"-programmet fra Klassisk visning.

3.  Velg kategorien ”Maskinvare”.

4.  Velg “Enhetsbehandling”.

5.  Fra vinduen “Enhetsbehandling” ser du etter en innføring 
    med navn ”SCSI and RAID Controllers”. Om denne 
    innføringen finnes, utvider du den og ser etter en av de 
    følgende kontrollerne. Hvis denne innføringen ikke finnes, 
    går du videre med trinn 6:

For Microsoft Windows Vista* eller senere:

2.  Dobbeltklikke "System"-programmet fra Klassisk visning 
    (eller visning av små eller store ikoner i Windows 7*).

3.  Velg “Enhetsbehandling” i venstre ruten.

4.  I vinduen “Enhetsbehandling” ser du etter en innføring 
    med navn ”Storage Controllers”. Om denne innføringen 
    finnes, utvider du den og ser etter en av de følgende 
    kontrollerne. Hvis denne innføringen ikke finnes, går 
    du videre til trinn 6: 

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA-modus) 
      Controller'
      Hvis kontrolleren over er til stede, er systemet et
      SAS-system i RAID-modus med C600-brikkesett (SATA-modus). 
      Fortsett med del 2A nedenfor.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
      Hvis kontrolleren over er til stede, er systemet et
      SAS-system i RAID-modus med C600-brikkesett. 
      Fortsett med del 2A nedenfor.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller'
      Hvis kontrolleren over er til stede, er systemet et
      SATA-system i RAID-modus med C600-brikkesett. 
      Fortsett med del 2A nedenfor.

    - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så
      kjører ikke systemet i RAID-modus. 
      Fortsett med trinn 6 nedenfor. 

6.  I vinduen “Enhetsbehandling” ser du etter en innføring 
    med navn ”IDE ATA/ATAPI controllers”. Om denne innføringen 
    finnes, utvider du den og ser etter en av de følgende 
    kontrollerne:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren over er til stede, er systemet et 
      SATA-system i AHCI-modus med C600-brikkesett. 
      Fortsett med del 2B nedenfor.
    
    - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så
      er ikke systemet i AHCI-modus. Ingen andre moduser
      støttes av programvaren Intel Rapid lagringsteknologi 
      enterprise. Fortsett med trinn 7 nedenfor.

7.  Systemet ser ikke ut til å kjøre i RAID- eller AHCI-
    modus. Hvis du mener at systemet kjører i RAID- eller 
    AHCI-modus, og du ikke ser noen av kontrollerne som er 
    listet opp foran, skal du kontakte systemprodusenten 
    eller kjøpsstedet for å få hjelp. Du kan ikke fortsette 
    med Del 2 nedenfor før systemmodusen er fastslått.

************************************************************
* Del 2A: System i RAID-modus 
************************************************************

Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system 
som er i RAID-modus. Ikke fortsett med denne prosedyren med 
mindre du har fullført trinnene i Del 1 foran for å bestemme 
om dette er tilfelle for dette systemet. Vær sikker på at 
du leser advarslene nedenfor før du går videre.

ADVARSLER:
a. Dersom et RAID 0-volum slettes, vil alle dataene på det
   volumet bli slettet permanent. 
   Sikkerhetskopier alle viktige data før du fortsetter.

b. Hvis diske eller volume som er koblet til RAID-
   kontrolleren inneholder systemfiler, blir disse filene 
   slettet og operativsystemet må  reinstalleres.

1.  Sørg for at du har lest og forstått advarslene som er 
    listet opp over. 

2.  Start systemet på nytt.

3.  Åpne brukergrensesnittet før oppstart og fortsett med 
    trinn 4 nedenfor. Hvis ikke brukergrensesnittet før 
    oppstart er tilgjengelig, hopper du over trinn 4 og 
    fortsetter med trinn 5 nedenfor.     

4.  Fullfør denne prosedyren hvis option ROM'en er installert:

    4a. Endre option ROM Konfigurasjonsverktøy ved å 
        trykke Ctrl-I når dette foreslås under systemoppstarten.
    4b. I installasjonsprogrammet velges menyalternativ 2 
        (Delete RAID Volume) for å gå til ”Slett RAID-volum”-
        menyen.
    4c. Velg det volumet du vil slette ved hjelp av opp- 
        eller nedpiltastene.
    4d. Trykk på ”Del”-tasten for å slette det valgte volumet, 
        og trykk på ”Y” for å bekrefte slettingen. Gjenta 
        dette trinnet om nødvendig for å slette alle volumene 
        som finnes.
    4e. Avslutt installasjonsprogrammet.
    4f. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved 
        enten å trykke på tasten ”F2” eller ”Delete” så 
        snart systemet begynner å starte opp).
    4g. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-
        kontrolleren fra ”RAID” til ”IDE”.
    4h. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

5.  Fullfør denne prosedyren hvis option ROM'en ikke er installert:

    5a. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved 
        enten å trykke på en tast som ”F2” eller ”Delete” 
        så snart systemet begynner å starte opp).
    5b. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-
        kontrolleren fra ”RAID” til ”IDE”.
    5c. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

6.  Start systemet på nytt.

************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-modus
************************************************************

Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system 
som er i AHCI-modus. Ikke fortsett med denne prosedyren med 
mindre du har fullført trinnene i Del 1 foran for å bestemme 
om dette er tilfelle for dette systemet. Det anbefales at du 
tar sikkerhetskopier av alle viktige data før du fortsetter.

1.  Start systemet på nytt.

2.  Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved enten
    å trykke på en tast som ”F2” eller ”Delete” så snart 
    systemet begynner å starte opp).

3.  Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-
    kontrolleren fra ”AHCI” til ”IDE”.

4.  Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

5.  Start systemet på nytt. Operativsystemet bør starte som før.

Obs! Hvis du opplever noen problemer når du foretar disse
endringene i systemets BIOS, skal du ta kontakt med 
hovedkortprodusenten eller kjøpsstedet for å få hjelp.


************************************************************
* FRASKRIVELSE AV ANSVAR                                   *
************************************************************

INFORMASJONEN I DETTE DOKUMENTET LEVERES I FORBINDELSE MED 
PRODUKTER FRA INTEL. INGEN LISENS, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, 
AV ESTOPPEL ELLER ANNET, TIL NOEN INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER 
GIS AV DETTE DOKUMENTET. UNNTATT SOM OPPGITT I INTELS VILKÅR 
OG BETINGELSER FOR SALG AV SLIKE PRODUKTER, TAR INTEL INGEN 
SOM HELST ANSVAR, OG INTEL FRASIER SEG ALLE UTTRYKTE ELLER 
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER SOM GJELDER SALG OG/ELLER BRUK AV 
INTELS PRODUKTER, INKLUSIVE ANSVAR ELLER GARANTIER OM EGNETHET 
FOR ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHET ELLER KRENKELSE AV PATENT, 
KOPIRETT ELLER ANNEN INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT.

MED MINDRE INTEL HAR GITT SKRIFTLIG SAMTYKKE, ER IKKE INTELS 
PRODUKTER KONSTRUERT ELLER BEREGNET FOR NOE BRUK DER SVIKT 
AV INTELS PRODUKT KAN FØRE TIL EN SITUASJON DER PERSONSKADE 
ELLER DØD KAN OPPSTÅ.

Intel kan når som helst foreta endringer i spesifikasjonene 
og produktbeskrivelsene, uten varsel. Utviklere må ikke sette 
lit til fravær eller karakteristikker av noen funksjon eller 
instruksjon som er merket "reservert" eller "udefinert". 
Intel forbeholder disse for fremtidig definisjon, og har ikke
noe som helst ansvar for konflikter eller inkompatibilitet 
som oppstår ved fremtidige endringer av dem. Denne informasjonen 
kan endres uten varsel. Ikke ferdigstill et design med denne 
informasjonen.

Produktene som beskrives i dette dokumentet, kan inneholde 
designfeil eller feil som er kjent som rettinger, som kan føre 
til at produktet avviker fra de publiserte spesifikasjonene. 
Gjeldende karakteriserte rettinger er tilgjengelig på 
forespørsel.

Ta kontakt med ditt lokale Intel-salgskontor eller distributør 
for å få de nyeste spesifikasjonene, og før du bestiller produkter.

Kopier av dokumenter som har et bestillingsnummer, og som vises 
til i dette dokumentet eller annen Intel-litteratur, kan fås 
ved å ringe 1-800-548-4725, eller gå til: 
http://www.intel.com/design/literature.htm. 

Intel(R) er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land.

* Andre navn og merker kan være andres eiendom.


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Med enerett.


