************************************************************
************************************************************
Dieser Text beschreibt, wie die Treibersoftware der Intel(R) 
Rapid Storage-Technologie für Unternehmen manuell entfernt 
und das System neu konfiguriert werden kann, um den nativen Treiber 
des Betriebssystems für die Verwaltung von Speicher-Controllern zu verwenden.

Drucken Sie zuerst diese Anleitung aus, um diesen Vorgang aus-
zuführen. Führen Sie anschließend Teil 1 durch, um den SATA-
Controllermodus zu ermitteln. Je nach dem Modus, der in Teil 1 
festgestellt wird, fahren Sie entweder mit Teil 2A oder 2B fort.

WARNUNG: Eine Neukonfiguration des Systems kann Datenverlust 
auf allen gegenwärtig vom System benutzten RAID-Volumes nach 
sich ziehen. Das Entfernen des Intel Rapid Storage-Technologie für Unternehmen-
Treibers vom Bootlaufwerk oder einem bootfähigen RAID-Volume 
erfordert eventuell eine Neuinstallation des Betriebssystems. 
Sichern Sie alle Daten, bevor Sie fortfahren, um die Datenin-
tegrität zu bewahren.

************************************************************
* Teil 1: Den Systemmodus bestimmen
************************************************************

Die Schritte zum Entfernen dieser Software sind unterschied-
lich, je nachdem, ob das System im RAID- oder im AHCI-Modus 
ausgeführt wird.

Bestimmen Sie den Systemmodus, indem Sie die folgenden 
Schritte durchführen, mit denen Sie identifizieren, wie der 
SATA-Controller im Geräte-Manager präsentiert wird:

1.  Im Startmenü, wählen Sie Systemsteuerung.

Unter Microsoft Windows XP*:

2.  Doppel-klicken Sie auf 'System' unter der klassischen 
    Ansicht.

3.  Wählen Sie das Register 'Hardware'.

4.  Klicken Sie auf 'Geräte-Manager'.

5.  Suchen Sie im Geräte-Manager Fenster nach dem Eintrag 'SCSI und
    RAID-Controller'. Wenn dieser vorhanden ist, vergrößern Sie ihn und suchen 
    Sie nach einem der folgenden Controller. Wenn dieser Ein-
    trag nicht existiert, machen Sie mit Schritt 6 weiter:

Unter Microsoft Windows Vista* oder neuer:

2.  Doppel-klicken Sie auf 'System' unter der klassischen
    Ansicht (oder der kleinen oder grossen Symbolansicht in Windows 7*).

3.  Wählen Sie 'Geräte-Manager' im linken Bereich.

4.  Suchen Sie im Geräte-Manager Fenster nach dem Eintrag 'Speicher-
    Controller'. Wenn dieser vorhanden ist, vergrößern Sie ihn und suchen 
    Sie nach einem der folgenden Controller. Wenn dieser Ein-
    trag nicht existiert, machen Sie mit Schritt 6 weiter:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode)
      Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein
      C600 series chipset SAS-System (im SATA-MOdus) im RAID-Modus. 
      Fahren Sie mit Schritt 2A unten fort.
   
    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein
      C600 series chipset SAS-System im RAID-Modus. 
      Fahren Sie mit Schritt 2A unten fort.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein
      C600 series chipset SATA-System im RAID-Modus. 
      Fahren Sie mit Schritt 2A unten fort.

    - Sollte keiner der oben gezeigten Controller vorhanden 
      sein, läuft das System nicht im RAID-Modus. Fahren Sie
      mit Schritt 5 unten fort.

6.  Suchen Sie im Geräte-Manager Fenster nach dem Eintrag 'IDE 
    ATA/ATAPI-Controller'.
    Wenn dieser vorhanden ist, vergrößern Sie ihn und suchen 
    Sie nach einem der folgenden Controller:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      C600 series chipset SATA-System im AHCI mode. 
      Fahren Sie mit Teil 2B unten fort.

    - Sollte keiner der oben gezeigten Controller vorhanden 
      sein, läuft das System nicht im AHCI-Modus. Keine 
      anderen Modi werden von der Intel Rapid Storage-Technologie für Unternehmen-Software unterstützt. 
      Fahren Sie mit Schritt 7 unten fort.

7.  Ihr System scheint weder im RAID- noch im AHCI-Modus zu 
    laufen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das System im 
    RAID- bzw. AHCI-Modus läuft und Sie keinen der oben aufge-
    führten Controller sehen, wenden Sie sich für Unter-
    stützung an den Systemhersteller oder Ihren Händler. Sie 
    können nicht mit Teil2 unten fortsetzen, bis Sie den 
    Systemmodus festgestellt haben.



************************************************************
* Teil 2A: System im RAID-Modus
************************************************************

Der in diesem Abschnitt beschriebene Vorgang kann nur auf 
einem System im RAID-Modus durchgeführt werden. Setzen Sie 
diesen Vorgang nicht fort, bevor Sie die Schritte in Teil 1 
oben durchgeführt haben, um festzustellen, ob dies für Ihr 
System zutrifft. Lesen Sie vor dem Fortfahren unbedingt die 
unten stehenden Warnungen durch.

WARNUNGEN:
a. Wenn ein RAID 0-Volume gelöscht wird, werden alle auf 
   diesem Volume befindlichen Daten unwiderruflich gelöscht. 
   Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, 
   bevor Sie fortfahren. 

b. Wenn sich auf der mit dem RAID-Controller verbundenen 
   Festplatte oder dem Volume Systemdateien befinden, so werden
   diese gelöscht und das Betriebssystem muss neu installiert werden.
   


1.  Stellen Sie sicher, dass Sie die obigen Warnungen gelesen 
    und verstanden haben.

2.  Starten Sie das System neu.

3.  Achten Sie darauf, ob während des Hochfahrens ein Be-
    grüßungsbildschirm mit Titel 'Intel(R) Rapid Storage 
    Technology für Unternehmen - Option ROM' angezeigt wird.
    Öffnen Sie die Pre-Boot Benutzeroberfläche und fahren Sie mit Schritt 4 fort.
    Falls Sie die Pre-Boot Benutzeroberfläche nicht öffnen können, überspringen Sie Schritt 4,
    und fahren mit Schritt 5 fort.     

4.  Führen Sie diesen Vorgang durch, wenn die option ROM installiert ist:

    4a. Öffnen Sie das option ROM-Setup, indem Sie während des Hochfahrens nach 
        Aufforderung Strg-I drücken.
    4b. Wählen Sie im Setup-Programm die Menüoption 2, um das 
        Menü 'Delete RAID Volume' (RAID-Volume löschen) anzuzeigen.
    4c. Wählen Sie das zu löschende Volume mit Hilfe der 
        Pfeiltasten.
    4d. Drücken Sie die Löschtaste, um das markierte Volume zu 
        löschen, und drücken Sie 'Y'(Ja),um den Löschvorgang zu 
        bestätigen. Wiederholen Sie diesen Schritt gegebenen-
        falls, um alle vorhandenen Volumes zu löschen. 
    4e. Beenden Sie das Setup-Programm.
    4f. Öffnen Sie das System-BIOS-Setup (normalerweise durch 
        Drücken der Taste F2 oder der Löschtaste, sobald das 
        System hochzufahren beginnt).
    4g. Ändern Sie die IDE-Konfiguration für den Serial ATA-
        Controller von 'RAID' auf 'IDE'.
    4h. Speichern Sie die Änderungen und beenden Sie das 
        System-BIOS-Setup.

5.  Führen Sie diesen Vorgang durch, wenn die option ROM nicht installiert ist:

    5a. Öffnen Sie das System-BIOS-Setup (normalerweise durch 
        Drücken der Taste F2 oder der Löschtaste, sobald das 
        System hochzufahren beginnt).
    5b. Ändern Sie die IDE-Konfiguration für den Serial ATA-
        Controller von 'RAID' auf 'IDE'.
    5c. Speichern Sie die Änderungen und beenden Sie das 
        System-BIOS-Setup.

6.  Starten Sie das System neu.



************************************************************
* Teil 2B: System im AHCI-Modus
************************************************************

Der in diesem Abschnitt beschriebene Vorgang kann nur auf 
einem System im AHCI-Modus durchgeführt werden. Setzen Sie 
diesen Vorgang nicht fort, bevor Sie die Schritte in Teil 1 
oben durchgeführt haben, um festzustellen, ob dies für Ihr 
System zutrifft. Es empfiehlt sich, alle wichtigen Daten zu 
sichern, bevor Sie fortfahren. 

1.  Starten Sie das System neu.

2.  Öffnen Sie das System-BIOS-Setup (normalerweise durch 
    Drücken der Taste F2 oder der Löschtaste, sobald das 
    System hochzufahren beginnt). 

3.  Ändern Sie die IDE-Konfiguration für den Serial ATA-
    Controller von 'AHCI' auf 'IDE'.

4.  Speichern Sie die Änderungen und beenden Sie das System-
    BIOS-Setup.

5.  Starten Sie das System neu. Das Betriebssystem sollte wie 
    zuvor starten.


Hinweis: Sollten Sie beim Vornehmen dieser Änderungen auf 
Probleme stoßen, wenden Sie sich für Unterstützung an den 
Motherboard-Hersteller oder Ihren Händler.


************************************************************
Intel(R) ist eine Marke der Intel Corporation oder ihrer 
Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

* Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen 
Inhaber.




************************************************************
* HAFTUNGSAUSSCHLUSS
************************************************************

DIE IN DIESEM DOKUMENT BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN GELTEN FÜR INTEL PRODUKTE.
MIT DIESEM DOKUMENT WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND   
NOCH DURCH RECHTSHEMMENDE EINWÄNDE ODER ANDERWEITIG IRGENDWELCHE LIZENZEN 
AUF GEISTIGES EIGENTUM ERTEILT. SOFERN NICHT IN DEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 
DEN VERKAUF DERARTIGER PRODUKTE VORGESEHEN,ÜBERNIMMT INTEL KEINERLEI HAFTUNG UND 
LEHNT ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN 
IN BEZUG AUF DEN VERKAUF UND/ODER DIE NUTZUNG VON INTEL PRODUKTEN AB, EINSCHLIESSLICH
DER HAFTUNG ODER GARANTIE DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK,
MARKTGÄNGIGKEIT ODER VERSTÖSSE GEGEN DAS PATENT-, URHEBERSCHUTZ- ODER ANDERE 
GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE.

SOFERN DIES NICHT ANDERWEITIG SCHRIFTLICH VON INTEL BESTÄTIGT WURDE, SIND 
INTEL PRODUKTE NICHT FÜR DEN EINSATZ IN PROGRAMMEN KONZIPIERT ODER VORGESEHEN, 
BEI DENEN EIN AUSFALL DES INTEL PRODUKTS ZU PERSONENVERLETZUNG ODER TOD BEITRAGEN KÖNNTE.

Intel kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den 
Spezifikationen und Produktbeschreibungen vornehmen. Designtechniker sollten
keine Schlüsse aus dem Nichtvorhandensein oder aus Merkmalen bestimmter 
Funktionen oder Anleitungen ziehen, die als "reserviert" oder "undefiniert" markiert wurden. 
Intel behält sich vor, diese zu späterer Zeit zu definieren, und lehnt jegliche 
Haftung für Konflikte oder Inkompatibilitäten ab, die sich eventuell aus  
künftigen Änderungen ergeben können. Die hier enthaltenen Informationen sind freibleibend.
Schließen Sie kein Design basierend auf diesen Informationen ab.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte enthalten möglicherweise 
Designfehler, die als Errata bezeichnet werden und dazu führen können, dass 
das Produkt von den veröffentlichten Spezifikationen abweicht. Aktuell bekannte 
Errata sind auf Anforderung erhältlich.

Wenden Sie sich an Ihre Intel Vertretung vor Ort oder an Ihren Distributor, 
um vor Produktbestellung die neuesten Spezifikationen zu erhalten.

Kopien von Dokumenten mit Bestellnummern, auf die hier verwiesen wird, 
sowie weitere Intel Dokumentation erhalten Sie von +1-800-548-4725 
(in Nordamerika) oder gehen Sie zu: http://www.intel.com/design/literature.htm.

Intel(R) ist eine Marke der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

* Andere Namen und Marken sind eventuell das Eigentum Dritter


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
