************************************************************
************************************************************
本文件概要說明手動移除 Intel(R) 快速儲存技術驅動程式軟體的程
序以及重新設定系統以便使用原生作業系統驅動程式來管理儲存控制
器的程序。

若要完成此步驟，請先列印本文件以便參考之用。接著，請完成
第一節來確定 SATA 控制器模式然後再根據第一節中所確定的模式，
完成 2A 或 2B 一節。

警告：
重新設定系統可能會導致目前系統上所使用的任何 RAID 磁碟區資料
遺失。若從開機磁片或從可開機 RAID 磁碟區中移除 Intel 快速儲
存技術驅動程式，可能需要重新安裝作業系統。為了維護資料的完整
性，請先備份所有資料之後再繼續。 


************************************************************
* 第 1 節：判斷系統模式
************************************************************

根據系統在 RAID 模式下執行還是在 AHCI 模式下執行，移除此軟體
的步驟會有所不同。

請完成以下步驟，確定 SATA 控制器在「裝置管理員」呈現的方式，
以便判斷系統的模式：

1. 在「開始」功能表中選取「控制台」。

在 Microsoft Windows XP*：

2. 從傳統檢視，連按兩下「系統」圖示。

3. 選取「硬體」標籤。

4. 選取「裝置管理員」按鈕。

5. 在「裝置管理員」中，找出名稱為「SCSI 及 RAID 控制器」的
   項目。如果此項目存在，請展開本項目並找出下列其中一種
   控制器。如果此項目不存在，請繼續執行步驟 6：

在 Microsoft Windows Vista* 或更高作業系統：

2. 從傳統檢視 (Vista)，或者從小圖示檢視方式或大圖示檢視方式
   (Windows 7*)，連按兩下「系統」圖示。

3. 從左窗格，選取「裝置管理員」按鈕。

4. 在「裝置管理員」中，找出名稱為「存放裝置控制器」(Vista) 
   或者「存放控制器」(Windows 7) 的項目。如果此項目存在，
   請展開本項目並找出下列其中一種控制器。如果此項目不存在，
   請繼續執行步驟 6：

   - Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 RAID 模式中的
     ICH7R/DH 系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 RAID 模式中的
     ICH7MDH 系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - Intel(R) 桌上型/工作站/伺服器快速晶片組 SATA 
     RAID 控制器
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 RAID 模式中的桌上
     型/工作站/伺服器快速晶片組系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - Intel(R) 行動式快速晶片組 SATA RAID 控制器
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 RAID 模式中的 
     行動式快速晶片組系統。請繼續以下的 2A 一節。

   - 如果以上兩個控制器都沒有出現，就表示系統不是以 RAID 
     模式執行。請繼續以下步驟 6。

6.  在「裝置管理員」中，找出名稱為「IDE ATA/ATAPI 控制器」
    的項目。如果此項目存在，請展開本項目並找出下列其中一種
    控制器：

   - Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     EP80579 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH7R/DH 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH7M/MDH 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH9R/DO/DH 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH10R 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH9M-E/M 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     ICH10D/DO 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     5 Series 4 Port 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     5 Series 6 Port 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     5 Series/3400 Series 系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) 桌上型/工作站/伺服器快速晶片組 SATA AHCI 控制器
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的桌上
     型/工作站/伺服器快速晶片組系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - Intel(R) 行動式快速晶片組 SATA AHCI 控制器
     如果上述的控制器存在，則系統是屬於 AHCI 模式中的 
     行動式快速晶片組系統。請繼續以下的 2B 一節。

   - 如果以上兩個控制器都沒有出現，就表示系統不是以 AHCI 
     模式執行。Intel 快速儲存技術軟體不支援任何其他模式。
     請繼續以下的步驟 7。

7. 系統似乎不是以 RAID 或 AHCI 模式執行。如果您認為系統是
   以 RAID 或 AHCI 模式執行，而且您也沒有看見以上所列的
   任何控制器，請聯絡您的系統製造商或販賣商以尋求協助。
   您必須先確認系統的模式，才可以繼續執行以下第 2 節。


************************************************************
* 第 2A 節：RAID 模式中的系統
************************************************************

本節的步驟僅能在 AHCI 模式的系統上執行。在完成上述第 1 節
中的步驟來確定此系統是否有這種情況之前，請勿繼續執行此步驟。
請先確實閱讀以下警告事項之後再執行下列步驟。

警告：
a. 刪除 RAID 0 磁碟區將會永久刪除該磁碟區上的所有資料。請先
   備份所有重要的資料之後再繼續。 

b. 如果系統檔案在與 RAID 控制器連線的磁碟或磁碟區，這些檔案
   將會被刪除；作業系統則必須重新安裝。

1. 請確定您已閱讀並瞭解上述的警告事項。

2. 重新啟動系統。

3. 請注意系統開機時是否有出現標題是「Intel(R) Rapid Storage 
   Technology - Option ROM」的閃現啟動畫面。如果是，請繼續以
   下步驟 4。如果不是，請略過步驟 4，繼續執行步驟 5。     
4. 如果已經安裝 Option ROM，請完成以下步驟：
   
   4a. 在啟動系統時，請於提示時按下「Ctrl」和「I」鍵組合以 
       進入 Option ROM Configuration Utility。
   4b. 在設定程式中，選取功能表選項 2，進入「Delete RAID
       Volume」(刪除 RAID 磁碟區) 功能表。
   4c. 選擇要刪除的磁碟區，請使用向上或向下方向鍵。
   4d. 按下「Delete」鍵，刪除所選的磁碟區。按「Y」鍵以確認刪
       除。您可視需要重複此步驟，刪除目前存在的所有磁碟區。 
   4e. 結束設定程式。
   4f. 進入系統 BIOS 設定程式 (通常是在系統一開機時立刻按下
       「F2」或「Delete」等鍵就可以進入)。
   4g. 將序列 ATA 控制器的 IDE 組態從「RAID」變更為「IDE」。
   4h. 儲存變更並結束系統 BIOS 設定程式。

5. 如果沒有安裝 Intel(R) Rapid Storage Technology - Option 
   ROM，請完成以下步驟：
   
   5a. 進入系統 BIOS 設定程式 (通常是在系統一開機時立刻按下
       「F2」或「Delete」等鍵就可以進入)。
   5b. 將序列 ATA 控制器的 IDE 組態從「RAID」變更為「IDE」。
   5c. 儲存變更並結束系統 BIOS 設定程式。

6. 重新啟動系統。


************************************************************
* 第 2B 節：AHCI 模式中的系統
************************************************************

本節的步驟僅能在 AHCI 模式的系統上執行。在完成上述第 1 節
中的步驟來確定此系統是否有這種情況之前，請勿繼續執行此步驟。
建議您先備份所有重要的資料之後再繼續。 

1.  重新啟動系統。

2.  進入系統 BIOS 設定程式 (通常是在系統一開機時立刻按下
    「F2」或「Delete」等鍵就可以進入)。 

3.  將序列 ATA 控制器的 IDE 組態從 「AHCI」變更為「IDE」。

4.  儲存變更並結束系統 BIOS 設定程式。

5.  重新啟動系統。作業系統應該可以像之前一樣啟動。


注意事項：如果您在對系統 BIOS 執行變更時遇到任何困難，請聯絡
主機板製造商或販賣商以尋求協助。


************************************************************
* 免責聲明
************************************************************

本文件中的資訊隨 INTEL 產品提供。
本文件不以明示或暗示、禁反言、或其他方式授予任何與智慧財產權
相關的授權。除非有相關產品的 Intel 銷售條款與條件中列明之
擔保條件以外，Intel 公司不對銷售和(或)使用 Intel 產品作出
任何其他明確或隱含的擔保，包括對適用於特定用途、適銷性，
或不侵犯任何專利、版權或其他智慧財產權的擔保。

除非有 INTEL 的書面同意，否則 INTEL 的產品設計目的和意欲用途
都不是使用於任何只要 INTEL 的產品發生故障就會造成個人受傷或
可能發生死亡的任何應用程式。

Intel 可能隨時在不做另行通知的情況下對規格以及產品描述做
變更。設計師不應該依靠任何沒有的功能或任何功能的特性，或者
依賴標示為「保留」或「未定義」的說明。 
Intel 保留這些部份以便將來做定義，對於未來的變更引起的衝突
或不相容性應該沒有任何責任。此處的資訊有可能在不做另行通知的
情況下變更。不要用這些資訊來對任何設計做定案。

本文件中描述的產品可能包含設計瑕疵或已知為勘誤的錯誤，可能會
造成產品與出版的規格有所偏差。目前描述的勘誤可在要求下提供。

請接洽您當地的 Intel 銷售辦事處或您的配銷商以獲取最新的規格
並在下訂單前索取這些資料。

若要得到包含訂單號碼以及本文件中所提及的文件副本，或者其它
文獻，請撥 1-800-548-4725，或蒞臨：
http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) 是 Intel Corporation 在美國和其他國家的商標。

* 其他名稱和品牌可能是他人宣稱的財產。


著作權 (c) 2001–2011，Intel Corporation。保留一切權利。