************************************************************
************************************************************
Dette dokumentet angir prosedyrene for manuell fjerning av
Intel(R) Rapid lagringsteknologi-driverprogramvaren og
rekonfigurering av systemet for å bruke den innebygde
operativsystemdriveren for å styre lagringskontrollene.

For å gjennomføre denne prosedyren bør du først skrive ut
dette dokumentet og bruke det som referanse. Deretter 
gjennomføres Del 1 for å bestemme SATA-kontrollermodus. 
Avhengig av modusen som bestemmes i Del 1, gjennomføres 
enten Del 2A eller 2B.

ADVARSEL! Rekonfigurering av systemet kan føre til datatap 
på RAID-volum som nå brukes av systemet. Fjerning av 
Intel Rapid lagringsteknologi-driveren fra oppstartsdisken 
eller RAID-volum som kan bootes, krever muligens 
reinstallering av operativsystemet. For å bevare 
dataintegriteten må du sikkerhetskopiere alle dataene før 
du går videre.

************************************************************
* Del 1: Bestemme systemmodus
************************************************************

Trinnene for å fjerne denne programvaren er forskjellige 
avhengig av om systemet kjører i RAID- eller AHCI-modus.

Bestem systemmodusen ved å identifisere hvordan SATA-
kontrolleren vises i Enhetsbehandleren ved å gjennomføre de 
følgende trinnene nedenfor:

1.  Velg Kontrollpanel på Startmenyen.

For Microsoft Windows XP*:

2.  Dobbeltklikke "System"-programmet fra Klassisk visning.

3.  Velg kategorien "Maskinvare".

4.  Velg "Enhetsbehandling".

5.  Fra vinduen "Enhetsbehandling" ser du etter en innføring 
    med navn "SCSI and RAID Controllers". Om denne 
    innføringen finnes, utvider du den og ser etter en av de 
    følgende kontrollerne. Hvis denne innføringen ikke finnes, 
    går du videre med trinn 6:

For Microsoft Windows Vista* eller senere:

2.  Dobbeltklikke "System"-programmet fra Klassisk visning 
    (eller visning av små eller store ikoner i Windows 7*).

3.  Velg "Enhetsbehandling" i venstre ruten.

4.  I vinduen "Enhetsbehandling" ser du etter en innføring 
    med navn "Storage Controllers". Om denne innføringen 
    finnes, utvider du den og ser etter en av de følgende 
    kontrollerne. Hvis denne innføringen ikke finnes, går 
    du videre til trinn 6: 

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      ICH7R/DH-system i RAID-modus. 
      Fortsett med Del 2A nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      ICH7MDH-system i RAID-modus. 
      Fortsett med Del 2A nedenfor.

    - 'SATA RAID-kontroller for Intel(R) Skrivebordsmaskin/
      arbeidsstasjon/server express-brikkesett' 
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      skrivebordsmaskin/arbeidsstasjon/server express-
      brikkesett-system i RAID-modus. 
      Fortsett med Del 2A nedenfor.

    - 'SATA RAID-kontroller for Intel(R) Mobil express-brikkesett' 
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      mobil express-brikkesett-system i RAID-modus. 
      Fortsett med Del 2A nedenfor.

    - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så
      kjører ikke systemet i RAID-modus. 
      Fortsett med trinn 6 nedenfor. 

6.  I vinduen "Enhetsbehandling" ser du etter en innføring 
    med navn "IDE ATA/ATAPI controllers". Om denne innføringen 
    finnes, utvider du den og ser etter en av de følgende 
    kontrollerne:

    - 'Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      EP80579-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      ICH7R/DH-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      ICH7M/MDH-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      ICH9R/DO/DH-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      ICH10R-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      ICH9M-E/M-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      ICH10D/DO-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et 
      5 Series 4 Port-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et 
      5 Series 6 Port-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et 
      5 Series/3400 Series-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'SATA AHCI-kontroller for Intel(R) Skrivebordsmaskin/
      arbeidsstasjon/server express-brikkesett'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      skrivebordsmaskin/arbeidsstasjon/server express-
      brikkesett-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - 'SATA AHCI-kontroller for Intel(R) Mobil express-brikkesett'
      Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et
      mobil express-brikkesett-system i AHCI-modus. 
      Fortsett med Del 2B nedenfor.

    - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så
      er ikke systemet i AHCI-modus. Ingen andre moduser
      støttes av programvaren Intel Rapid lagringsteknologi.
      Fortsett med trinn 7 nedenfor.

7.  Systemet ser ikke ut til å kjøre i RAID- eller AHCI-
    modus. Hvis du mener at systemet kjører i RAID- eller 
    AHCI-modus, og du ikke ser noen av kontrollerne som er 
    listet opp foran, skal du kontakte systemprodusenten 
    eller kjøpsstedet for å få hjelp. Du kan ikke fortsette 
    med Del 2 nedenfor før systemmodusen er fastslått.

************************************************************
* Del 2A: System i RAID-modus 
************************************************************

Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system 
som er i RAID-modus. Ikke fortsett med denne prosedyren med 
mindre du har fullført trinnene i Del 1 foran for å bestemme 
om dette er tilfelle for dette systemet. Vær sikker på at 
du leser advarslene nedenfor før du går videre.

ADVARSLER:
a. Dersom et RAID 0-volum slettes, vil alle dataene på det
   volumet bli slettet permanent. 
   Sikkerhetskopier alle viktige data før du fortsetter.

b. Hvis diske eller volume som er koblet til RAID-
   kontrolleren inneholder systemfiler, blir disse filene 
   slettet og operativsystemet må  reinstalleres.

1.  Sørg for at du har lest og forstått advarslene som er 
    listet opp over. 

2.  Start systemet på nytt.

3.  Legg merke til om du ser et velkomstbilde med navn 
    "Intel(R) Rapid lagringsteknologi - Option ROM" under 
    systemoppstarten. I så fall fortsetter du med trinn 4 
    nedenfor. Hvis ikke, hopper du over trinn 4, og 
    fortsetter med trinn 5 nedenfor.

4.  Fullfør denne prosedyren hvis option ROM'en er installert:

    4a. Endre option ROM Konfigurasjonsverktøy ved å 
        trykke Ctrl-I når dette foreslås under systemoppstarten.
    4b. I installasjonsprogrammet velges menyalternativ 2 
        (Delete RAID Volume) for å gå til "Slett RAID-volum"-
        menyen.
    4c. Velg det volumet du vil slette ved hjelp av opp- 
        eller nedpiltastene.
    4d. Trykk på "Del"-tasten for å slette det valgte volumet, 
        og trykk på "Y" for å bekrefte slettingen. Gjenta 
        dette trinnet om nødvendig for å slette alle volumene 
        som finnes.
    4e. Avslutt installasjonsprogrammet.
    4f. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved 
        enten å trykke på tasten "F2" eller "Delete" så 
        snart systemet begynner å starte opp).
    4g. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-
        kontrolleren fra "RAID" til "IDE".
    4h. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

5.  Fullfør denne prosedyren hvis option ROM'en ikke er installert:

    5a. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved 
        enten å trykke på en tast som "F2" eller "Delete" 
        så snart systemet begynner å starte opp).
    5b. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-
        kontrolleren fra "RAID" til "IDE".
    5c. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

6.  Start systemet på nytt.

************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-modus
************************************************************

Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system 
som er i AHCI-modus. Ikke fortsett med denne prosedyren med 
mindre du har fullført trinnene i Del 1 foran for å bestemme 
om dette er tilfelle for dette systemet. Det anbefales at du 
tar sikkerhetskopier av alle viktige data før du fortsetter.

1.  Start systemet på nytt.

2.  Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved enten
    å trykke på en tast som "F2" eller "Delete" så snart 
    systemet begynner å starte opp).

3.  Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-
    kontrolleren fra "AHCI" til "IDE".

4.  Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.

5.  Start systemet på nytt. Operativsystemet bør starte som før.

Obs! Hvis du opplever noen problemer når du foretar disse
endringene i systemets BIOS, skal du ta kontakt med 
hovedkortprodusenten eller kjøpsstedet for å få hjelp.

************************************************************
* FRASKRIVELSE AV ANSVAR
************************************************************

INFORMASJONEN I DETTE DOKUMENTET LEVERES I FORBINDELSE MED PRODUKTER FRA INTEL.
INGEN LISENS, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, AV ESTOPPEL ELLER ANNET, TIL NOEN
INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER GIS AV DETTE DOKUMENTET. UNNTATT SOM
OPPGITT I INTELS VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG AV SLIKE PRODUKTER, TAR INTEL
INGEN SOM HELST ANSVAR, OG INTEL FRASIER SEG ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER SOM GJELDER SALG OG/ELLER BRUK AV INTELS PRODUKTER, INKLUSIVE ANSVAR
ELLER GARANTIER OM EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL,
SALGBARHET ELLER KRENKELSE AV PATENT, KOPIRETT ELLER ANNEN
INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT.

MED MINDRE INTEL HAR GITT SKRIFTLIG SAMTYKKE, ER IKKE INTELS PRODUKTER 
KONSTRUERT ELLER BEREGNET FOR NOE BRUK DER SVIKT AV INTELS
PRODUKT KAN FØRE TIL EN SITUASJON DER PERSONSKADE ELLER DØD KAN OPPSTÅ.

Intel kan når som helst foreta endringer i spesifikasjonene og produktbeskrivelsene,
uten varsel. Utviklere må ikke sette lit til fravær eller 
karakteristikker av noen funksjon eller instruksjon som er merket "reservert" eller "udefinert". 
Intel forbeholder disse for fremtidig definisjon, og har ikke
noe som helst ansvar for konflikter eller inkompatibilitet som oppstår ved 
fremtidige endringer av dem. Denne informasjonen kan endres uten 
varsel. Ikke ferdigstill et design med denne informasjonen.

Produktene som beskrives i dette dokumentet, kan inneholde designfeil eller
feil som er kjent som rettinger, som kan føre til at produktet avviker fra 
de publiserte spesifikasjonene. Gjeldende karakteriserte rettinger er tilgjengelig på 
forespørsel.

Ta kontakt med ditt lokale Intel-salgskontor eller distributør for å få 
de nyeste spesifikasjonene, og før du bestiller produkter.

Kopier av dokumenter som har et bestillingsnummer, og som vises til i dette
dokumentet eller annen Intel-litteratur, kan fås ved å ringe 
1-800-548-4725, eller gå til: http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land.

* Andre navn og merker kan være andres eiendom


Copyright (c) 2001-2011, Intel Corporation. Med enerett.

