************************************************************
************************************************************
Tämä asiakirja kuvaa toimet, joilla Intel(R) Rapid 
-varastoteknologia voidaan poistaa manuaalisesti ja 
määrittää järjestelmä uudelleen käyttämään omaa käyttö-
järjestelmäohjainta tallennuslaitteiden ohjainten 
hallintaan.

Jos aiot tehdä nämä toimet, tulosta ensin tämä tiedosto 
viitteeksi. Selvitä sitten SATA-ohjaimen tila Osan 1 
ohjeiden avulla. Tee sen jälkeen Osassa 1 selvitetyn tilan 
mukaan joko Osan 2A tai 2B vaiheet.

VAROITUS: Järjestelmän uudelleenmäärittäminen voi johtaa 
tietojen menetykseen millä tahansa järjestelmän käytössä 
parhaillaan olevilla RAID-levyillä. Intel Rapid 
-varastoteknologian poistaminen käynnistyslevyltä tai 
käynnistettävältä RAID-levyltä voi ehkä edellyttää käyttö-
järjestelmän uudelleenasennusta. Voit säilyttää tietojen 
koskemattomuuden varmuuskopioimalla kaikki tiedot, ennen 
kuin jatkat. 

************************************************************
* Osa 1: Järjestelmän tilan selvittäminen
************************************************************

Tämän ohjelman poistovaiheet riippuvat siitä, toimiiko 
järjestelmä RAID- vai AHCI-tilassa.

Voit selvittää järjestelmän tilan tarkistamalla SATA 
-ohjaimen kuvauksen Laitehallinnasta tekemällä seuraavat 
toimet:

1.  Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli.

Microsoft Windows* XP:ssä:

2.  Napauta kaksi kertaa Järjestelmä-sovelmaa perinteisessä 
    näkymässä.

3.  Valitse Laitteisto-välilehti. 

4.  Valitse Laitehallinta.

5.  Etsi Laitehallinnasta merkintä, jonka nimi on SCSI- ja 
    RAID-ohjaimet. Jos merkintä löytyy, laajenna se ja etsi 
    jotakin seuraavista ohjaimista. Jos merkintää ei löydy, 
    siirry vaiheeseen 6.

Microsoft Windows Vista* tai uudempi:

2.  Napauta kaksi kertaa Järjestelmä-sovelmaa perinteisessä 
    näkymässä (tai pientä tai suurta kuvakenäkymää Vindows 
    7*:ssä).

3.  Valitse Laitehallinta vasemmassa ruudussa.

4.  Etsi Laitehallinnasta merkintä, jonka nimi on Storage 
    Controllers. Jos merkintä löytyy, laajenna se ja etsi 
    jotakin seuraavista ohjaimista. Jos merkintää ei löydy, 
    siirry vaiheeseen 6:
	
    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7R/DH-järjestelmä, joka on RAID-tilassa.
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7MDH-järjestelmä, joka on RAID-tilassa.
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express
      Chipset SATA RAID -ohjain'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      Desktop/Workstation/Server Express Chipset -järjestelmä,
      joka on RAID-tilassa. 
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID -ohjain'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      Mobile Express Chipset -järjestelmä, joka on RAID-tilassa.
      Siirry osaan 2A alla.

    - Jos mitään edellä mainituista ohjaimista ei näy, 
      järjestelmä ei toimi RAID-tilassa. Siirry 
      vaiheeseen 6 alla.

6.  Etsi Laitehallinta-ikkunasta merkintä, jonka nimi on 
    IDE ATA/ATAPI -ohjaimet. Jos merkintä löytyy, laajenna 
    se ja etsi jotakin seuraavista ohjaimista:

   - 'Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      EP80579-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

   - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7R/DH-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.
    
   - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7M/MDH-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa.
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH9R/DO/DH-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH10R-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH9M-E/M-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH10D/DO-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      5 Series 4 Port -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      5 Series 6 Port -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      5 Series/3400 Series -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express
      Chipset SATA AHCI -ohjain'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      Desktop/Workstation/Server Express Chipset -järjestelmä,
      joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI -ohjain'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      Mobile Express Chipset -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa.
      Siirry osaan 2B alla.

    - Jos mitään edellä mainituista ohjaimista ei näy, 
      järjestelmä ei ole AHCI-tilassa. Intel Rapid 
      -varastoteknologia ei tue muita tiloja. Siirry 
      vaiheeseen 7 alla.

7.  Järjestelmä ei vaikuta toimivan RAID- tai AHCI-tilassa.
    Jos järjestelmä mielestäsi toimii RAID- tai AHCI-
    tilassa, etkä näe mitään edellä luetelluista ohjaimista, 
    pyydä tukea järjestelmän valmistajalta tai ostopaikasta.
    Et voi siirtyä Osaan 2, ennen kuin järjestelmän tila 
    on selvitetty.



************************************************************
* Osa 2A: Järjestelmä RAID-tilassa
************************************************************

Tämän jakson vaiheet voidaan tehdä vain järjestelmässä, 
joka on RAID-tilassa. Älä jatka näitä toimia, ellet ole 
tehnyt loppuun Osan 1 vaiheita ja selvittänyt järjestelmän 
todellisen tilan. Lue alla olevat varoitukset, ennen kuin 
jatkat.

VAROITUKSET:
a. Jos RAID 0 -asema poistetaan, kaikki kyseisen aseman 
   tiedot poistetaan pysyvästi. Varmuuskopioi kaikki 
   kriittiset tiedot, ennen kuin jatkat. 

b. Jos käyttöjärjestelmätiedostot ovat RAID-ohjaimeen 
   kytketyllä levyllä tai -asemassa, nämä tiedostot 
   poistetaan ja käyttöjärjestelmä on asennettava uudelleen.


1.  Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt edellä 
    olevat varoitukset.

2.  Käynnistä tietokone uudelleen.

3.  Tarkkaile, näetkö käynnistyksen aikana näytön, jonka 
    otsikko on Intel(R) Rapid -varastoteknologia - Option ROM. 
    Jos näin tapahtuu, siirry vaiheeseen 4 alla. Jos näyttöä 
    ei näy, ohita vaihe 4 ja siirry vaiheeseen 5 alla.

4.  Tee seuraavat toimet, jos option ROM on asennettu:

    4a. Siirry option ROM -kokoonpano -ohjelmaan 
        painamalla Ctrl + I -näppäin-yhdistelmää järjestelmän 
        käynnistyksen aikana.
    4b. Valitse asennusohjelmassa valikon vaihtoehto 2,
        jotta saat esiin 'Delete RAID Volume' -valikon 
        (Poista RAID-asema).
    4c. Valitse poistettava asema ylä- tai ala-nuolinäppäimillä.
    4d. Poista valittu asema painamalla Delete-näppäintä ja 
        vahvista poisto painamalla Y-näppäintä. Voit poistaa 
        kaikki asemat toistamalla tämän vaiheen tarpeen mukaan. 
    4e. Sulje asennusohjelma.
    4f. Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
        tavallisesti painamalla F2- tai Delete-näppäintä heti, 
        kun järjestelmän käynnistyminen alkaa).
    4g. Muuta Serial ATA -ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 
        'RAID' arvoksi 'IDE'.
    4h. Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
        -apuohjelma.

5.  Tee seuraavat toimet, jos option ROMia ei ole asennettu:

    5a. Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
        tavallisesti painamalla 'F2'- tai 'Delete'-näppäintä 
        heti, kun järjestelmän käynnistyminen alkaa).
    5b. Muuta Serial ATA -ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 'RAID' 
        arvoksi 'IDE'.
    5c. Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
        -apuohjelma.

6.  Käynnistä tietokone uudelleen.



************************************************************
* Osa 2B: Järjestelmä AHCI-tilassa
************************************************************

Tämän jakson vaiheet voidaan tehdä vain järjestelmässä, 
joka on AHCI-tilassa. Älä jatka näitä toimia, ellet ole 
tehnyt loppuun Osan 1 vaiheita ja selvittänyt järjestelmän 
todellista tilaa. On suositeltavaa, että varmuuskopioit 
kaikki tärkeät tiedot, ennen kuin jatkat. 

1.  Käynnistä tietokone uudelleen.

2.  Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
    tavallisesti painamalla 'F2'- tai 'Delete'-näppäintä heti, 
    kun järjestelmän käynnistyminen alkaa). 

3.  Muuta Serial ATA -ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 'AHCI' 
    arvoksi 'IDE'.

4.  Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
    -apuohjelma.

5.  Käynnistä tietokone uudelleen. Käyttöjärjestelmän 
    pitäisi käynnistyä niin kuin aikaisemminkin.


Huomautus: Jos näiden muutosten teossa järjestelmän BIOSiin 
ilmenee vaikeuksia, pyydä tukea emolevyn valmistajalta tai 
ostopaikasta.

************************************************************
* VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
************************************************************

TÄMÄN ASIAKIRJAN TIEDOT ANNETAAN LIITTYEN INTEL-TUOTTEISIIN.
TÄMÄN ASIAKIRJAN NOJALLA EI MYÖNNETÄ MITÄÄN KÄYTTÖOIKEUTTA, 
ILMAISTUA TAI OLETETTUA, ESTOPPEL-PERIAATTEEN MUKAISESTI TAI 
MUUTEN, MIHINKÄÄN IMMATERIAALIOIKEUKSIIN. ELLEI TÄLLAISTEN 
TUOTTEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVISSA INTELIN ANTAMISSA EHDOISSA 
MUUTA MAINITA, INTEL KIISTÄÄ KAIKKI VASTUUT ja INTEL KIISTÄÄ 
MITKÄ TAHANSA ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT LIITTYEN INTEL-
TUOTTEIDEN MYYNTIIN JA/TAI KÄYTTÖÖN, MUKAAN LUKIEN VASTUUT 
TAI TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT SOPIVUUTEEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN 
TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI MINKÄ TAHANSA PATENTIN, 
TEKIJÄNOIKEUDEN TAI MUUN IMMATERIAALIOIKEUDEN LOUKKAAMISEEN.

ELLEI INTELIN KANSSA SOLMITUN KIRJALLISEN SOPIMUKSEN NOJALLA 
MUUTA OLE SOVITTU, INTEL-TUOTTEITA EI OLE SUUNNITELTU EIKÄ 
TARKOITETTU MIHINKÄÄN ERITYISEEN KÄYTTÖKOHTEESEEN, JOSSA 
INTEL-TUOTTEEN VIKAANTUMINEN VOISI AIHEUTTAA VAKAVAN 
VAMMAUTUMISEN VAARAN TAI HENGENVAARAN.

Intel voi muuttaa teknisiä tietoja ja tuotekuvauksia milloin tahansa 
ilman erillistä ilmoitusta. Suunnittelijat eivät saa luottaa merkinnällä 
"varattu" tai "määrittämättä" merkittyjen minkään ominaisuuksien tai 
ohjeiden puuttumiseen tai ominaisuuksiin. 
Intel varaa tällaiset tulevaisuudessa tapahtuvaan määrittämiseen eikä 
ole missään tapauksessa vastuussa ristiriidoista tai yhteensopimattomuuksista, 
jotka voivat aiheutua niiden muuttamisesta tulevaisuudessa. Tämän asiakirjan 
tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Näitä tietoja ei saa 
käyttää lopullisen suunnittelun perustana.

Tässä asiakirjassa kuvatuissa tuotteissa voi esiintyä 
suunnitteluvikoja tai painovirheitä, minkä takia tuote voi poiketa sen 
julkaistuista tiedoista. Tällä hetkellä tunnettujen virheiden luettelo 
toimitetaan pyydettäessä.

Hanki uusimmat tekniset tiedot paikallisesta Intel-
myyntipisteestä tai -jälleenmyyjältä ennen tuotetilauksen 
tekemistä.

Kopioita asiakirjoista, joilla on tilausnumero ja joihin viitataan tässä 
asiakirjassa, sekä muuta Intel-kirjallisuutta voi tilata soittamalla 
puhelinnumeroon 1-800-548-4725 tai osoitteesta: 
http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa.

* Muut nimet ja brandit voivat olla muiden omaisuutta.


Copyright (c) 2001-2011, Intel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.