************************************************************
************************************************************
この文書はインテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー ドライバー ソフトウェアを手動で削除する
手順と、ストレージ コントローラの管理用にネイティブ オペレーティング システム ドライバーを使用するために
システムの再設定を行う手順の要点を解説します。

この手順を完了するには、参照できるように、まず本書を印刷してください。次に、第 1 部を完了して、SATA 
コントローラ モードを判別します。第　1　部で判別したモードによって、第 2 部 A または第 2 部 B の
いずれかを完了します。

警告：
システムを再設定すると、現在システムが使用している RAID ボリュームのデータが失われることがあります。
ブート ドライブまたはブート可能な RAID ボリュームからインテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー ドライバーを削除すると、
オペレーティング システムを再インストールする必要が生じる場合があります。データの
整合性を保持するには、この操作を実行する前にすべてのデータをバックアップしてください。 

************************************************************
* 第 1 部：システムのモードの判別
************************************************************

このソフトウェアを削除する手順は、システムが RAID モードと AHCI モードのいずれで実行されているかに
よって異なります。

次の手順に従って [デバイス マネージャ] で SATA コントローラーを識別し、システムのモードを判別
します。

1. [スタート] メニューで [コントロール パネル] を選択します。

マイクロソフト Windows XP* の場合：

2. クラシック表示で [システム] をダブルクリックします。

3. [ハードウェア] タブを選択します。 

4. [デバイス マネージャ] をクリックします。

5. デバイス マネージャのウィンドウで、[SCSI および RAID コントローラ] を探します。このエントリがある場合は、
    それを展開し、次のコントローラーのいずれかが表示されているか確認します。
　  このエントリがない場合は、手順 6 に進みます。

マイクロソフト Windows Vista* もしくは Vista 以降の場合：

2. クラシック表示（もしくは、Windows 7* で小さいアイコンか大きいアイコン表示）で [システム] をダブルクリックします。

3. 左ペインで [デバイス マネージャ] を選択します。

4. デバイス マネージャーのウィンドウで、[記憶域コントローラー] を探します。このエントリがある場合は、
    それを展開し、次のコントローラのいずれかが表示されているか確認します。
　  このエントリがない場合は、手順 6 に進みます。

   - [Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの ICH7R/DH システムにあります。
     以下の第 2 部 A に進みます。

   - [Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの ICH7MDH システムにあります。
     以下の第 2 部 A に進みます。

   - [インテル(R) デスクトップ/ワークステーション/サーバー Express チップセット SATA RAID コントローラー]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードのデスクトップ/ワークステーション/サーバー Express チップセット  
     システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

   - [インテル(R) モバイル Express チップセット SATA RAID コントローラー]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードのモバイル Express チップセット システムに
     あります。以下の第 2 部 A に進みます。
 
   - 上記のコントローラのいずれも表示されていない場合は、システムは RAID モードで実行されていません。
      次の手順 6 に進みます。

6. デバイス マネージャのウィンドウで、[IDE ATA/ATAPI コントローラ] を探します。このエントリがある場合は、
    それを展開し、次のコントローラのいずれかが表示されているか確認します。

   - [Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの EP80579 システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH7R/DH システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH7M/MDH システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH9R/DO/DH システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH10R システムにあります。以下の
     第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH9M-E/M システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの ICH10D/DO システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 5 Series 4 Port システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 5 Series 6 Port システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 5 Series/3400 Series システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [インテル(R) デスクトップ/ワークステーション/サーバー Express チップセット SATA AHCI コントローラー]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードのデスクトップ/ワークステーション/サーバー Express チップセット システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [インテル(R) モバイル Express チップセット SATA AHCI コントローラー]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードのモバイル Express チップセット システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - 上記のコントローラのいずれも表示されていない場合は、
      システムは AHCI モードではありません。Intel Matrix Storage Manager 
      ソフトウェアでは、これら以外のモードはサポートされていません。次の手順 7 に進みます。

7. システムは RAID または AHCI モードで実行されていないと思われます。システムが RAID 
    または AHCI モードで実行されていると思えるのに上記のコントローラが表示されていない場合は、
    システムの製造元または購入先にお問い合わせください。システムのモードを判別しないと、次の
    第 2 部に進むことはできません。


************************************************************
* 第 2 部 A：RAID モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、RAID モードのシステムでのみ実行できます。上記の第 1 部の手順を完了して、この
システムが AHCI モードで実行されていることを確認していない場合は、この手順を実行しないでください。続行
する前に以下の警告を必ずお読みください。

警告：
a. RAID 0 ボリュームが削除されると、そのボリュームにあるすべてのデータは永久に削除されます。作業を
   続行する前にすべての重要なデータをバックアップしてください。 

b. システム ファイルが RAID コントローラーと接続されたディスクやボリュームに位置する場合は、
    それらのファイルを削除しオペレーティング システムを再インストールする必要があります。

1. 上記の警告を読んで理解したことを確認してください。

2. システムを再起動します。

3. システムの再起動中に「Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM」
    というスプラッシュ画面が表示されるか確認します。表示された場合は、以下の手順 4 に進みます。
    表示されない場合は、手順 4 をスキップして手順 5 に進みます。     

4. この Option ROM がインストールされている場合は次の手順を完了します。

   4a. システムを起動中に Ctrl と I （CTRL + I）キーを押して Intel(R) Rapid Storage Technology - 
         Option ROM Configuration Utility でセットアップを開始します。
   4b. セットアップ プログラムで、メニュー オプションの 2 を選択して [Delete RAID Volume] メニューを開きます。
   4c. 上下の矢印キーを使用して、削除するボリュームを選択します。
   4d. 選択したボリュームを削除するには、Del キーを押して、削除の確認メッセージに答えて Y を押します。
         必要に応じて、表示されるすべてのボリュームに対してこの手順を繰り返します。 
   4e. セットアップ プログラムを終了します。
   4f.  システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステムを起動中に F2 または 
        Del キーを押すと開始されます）。
   4g. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [RAID] から [IDE] に変更します。
   4h. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5. Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM がインストールされていない
   場合は次の手順を完了します。

   5a. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステムを起動中に F2 または 
        Del キーを押すと開始されます）。
   5b. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [RAID] から [IDE] に変更します。
   5c. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

6. システムを再起動します。


************************************************************
* 第 2 部 B：AHCI モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、AHCI モードのシステムでのみ実行できます。上記の第 1 部の手順を完了して、
このシステムが AHCI モードで実行されていることを確認していない場合は、この手順を実行しないでください。
作業を続行する前にすべての重要なデータをバックアップすることを推奨します。 

1. システムを再起動します。

2. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステムを起動中に F2 または Del キーを
   押すと開始されます）。 

3. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [AHCI] から [IDE] に変更します。

4. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5. システムを再起動します。今までと同じようにオペレーティング システムが起動されるはずです。


注：システム BIOS にこれらの変更を加える際に問題がある場合は、ザーボードの製造元またはお買い上げの
販売店にお問い合わせください。

************************************************************
* 免責事項
************************************************************

本書の情報は、インテル製品に関連して提供されています。
本書により、明示的または暗示的、禁半言その他によっても、いかなるライセンス、
知的財産権が付与されることはありません。該当製品の販売におけるインテル
の利用規約に明記されている場合を除き、インテルは一切の責任を負わず、
インテル製品の販売および使用またはそのいずれかに関して、特定目的への
適合性についての保証、商品性についての保証、いかなる特許、著作権または
他の知的財産権に関する責任または保証を含む、明示的、暗示的を問わず、
いかなる保証も行いません。

インテルによって書面で同意されていない限り、インテル製品は、インテル製品
の欠陥により人身障害または死亡が起きるような状況になりえる適用を意図して
設計されていません。

インテルは、仕様および製品の説明を随時予告なく変更することができます。
デザイナーは、あらゆる機能の欠如または特徴、または「予約」または「未定義」
と記されている説明に頼ってはなりません。
 
インテルは、それらを今後定義するために留保しており、それらへの今後の変更
によって生じる競合または非互換性に一切責任を負いません。本書の情報は、
予告なく変更されることがあります。この情報を使用して、デザインを完成させ
ないでください。

本書に記載された製品には、デザイン上の欠陥、または発表された製品の仕様
と異なる動作を引き起こすことのあるエラッタと呼ばれるエラーを含むことが
あります。現在特徴付けられたエラッタは、要請により入手できます。

製品をご注文なさる前に、最寄のインテルの販売オフィスまたはディストリ
ビューターにお問い合わせの上、最新の仕様を入手してください。

注文番号があり本書で言及された文書または他のインテルの資料は、1-800-548-4725 
までお電話でお申し込みいただくか、または http://www.intel.com/#/en_us_01 
から取得できます。 

Intel(R) は、Intel Corporation の米国およびその他の国での商標です。

* 他の名称とブランドは、他社が所有権を保有していることがあります。


Copyright (c) 2001-2011, Intel Corporation.All rights reserved.