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[bookmark: _Toc135833661]Bullet Points
· Sikker utførelse av både elektrisk og mekanisk arbeid
· Utarbeiding av nødvendig dokumentasjon i samsvar med bedriftens standard, og som kan brukes av annet fagpersonell.
· Bruk av fagterminologi for å beskrive anlegget med tilhørende komponenter, og å vise faglig forståelse
· Valg av egna verktøy og instrumenter, og riktig bruk av disse
· Strukturert framgangsmåte under feilsøking, og refleksjon over resultatene av feilsøkinga

[bookmark: _Toc135833662]P&ID


[bookmark: _Toc135833663]Regulering


[bookmark: _Toc135833664]Pluto Safety PLC
Pluto Safety PLS’en Brukes for å oppnå et visst SIL nivå.
Pluto bruker AS-i bus. Dette er en type bus som bruker to ledere som overfører både strøm og data.
[image: Et bilde som inneholder tekst, diagram, Teknisk tegning, plan

Automatisk generert beskrivelse]Eksempel på slave konfigurering av AS-i bus:












[image: Et bilde som inneholder diagram

Automatisk generert beskrivelse]Kommunikasjon mellom Pluto PLS’ene kan oppnås ved bruk av Pluto Bus / CAN-Bus. Ved bruk av denne trenger man en type endeterminering med en motstand. Se bilde under:








Kan komme oppgave om feilsøking av AS-i bus, da kan det være aktuelt å vite hvordan led lysene funker:
[image: Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, nummer

Automatisk generert beskrivelse]






Anlegget styres over Profibus. 

Pluto B20 v2 brukes i anlegget.
[image: Et bilde som inneholder tekst, diagram, Parallell, line

Automatisk generert beskrivelse]






[bookmark: _Toc135833665]Elektro-pneumatikk
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AS-i LEDs

The status of the AS-i LEDs does not give any additional information than what is already given by
the error code (except in one case as illustrated by the table below), but green LED off and/or red

LED on indicates an error.

Indication Display shows [Fault and possible reason. | Reset action
Green LEDs |Red LEDs |error code?
Off On Yes ASi power missing See Error code
On On Yes AS-i fault See Error code
On On No Pluto in Slave mode not Configure master

addressed by master
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Pluto Bus
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Pluto on AS-i bus with some examples of AS-i slave types.

(Note: For old Pluto AS-i, of version 1, extended non-safety slaves can only be handled in” Monitor only”
mode)
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